 (
1
)
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2026 № 276
р.п. Красногородск

Об утверждении Плана действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территорииКрасногородского муниципального округа


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», Администрация Красногородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населенных пунктах на территории Красногородского муниципального округа (далее - План). 
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Красногородского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красногородского муниципального округа, начальника отдела по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству Федорова И.И.

Глава Красногородского муниципального округа                                 В.В.Понизовская

Верно                                А.П.Картель













УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Красногородского муниципального округа
от 23.04.2026  № 276


                                                    ПЛАН 
действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Красногородского муниципального округа

1. Общие положения

План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения в населенных пунктах на территории Красногородского муниципального округа.
Настоящий План действий разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:
· Федерального закона от 06октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
· Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года №511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
Порядок разработан в целях:
· организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения;
· повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территориимуниципального округа;
· мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;
· минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального округа.

2. Сценарий действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

	План составляется для определения возможных сценариев развития событий при технологическом нарушении на единственном источнике теплоснабжения в населенном пункте и создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий.
Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Красногородского муниципального округа могут послужить:
1. неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения);
2. человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);
3. прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
4. внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;
5. внешние воздействия(прилеты БПЛА,террористические акты).
Единственные источники теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах муниципального округа, принадлежат теплоснабжающим организациям, которые является едиными теплоснабжающими организациями.
Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
                   МУП «Красногородские теплосети»
	№
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч

	Котельная № 1, р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 73 "А"
Котлы на разных видах топлива (дрова/уголь)

	1
	Котёл водогрейный отопительный «КВр-1,0»
	1
	2022
	0,8400
	2,9500

	2
	Котёл водогрейный отопительный «КВр-1,0»
	1
	2022
	0,8400
	

	3
	Котёл водогрейный отопительный «КВр-1,0»
	1
	2022
	0,8400
	

	4
	Котёл водогрейный отопительный «КВр-0,5»
	1
	-
	0,4300
	

	Котельная № 2, р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 20"А"
Основное топливо - дрова

	1
	Котёл водогрейный отопительный «Кировец»
	1
	1974
	0,3340
	1,1140

	2
	Котёл водогрейный отопительный «Кировец»
	1
	1974
	0,3340
	

	3
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	1974
	0,2230
	

	4
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	1974
	0,2230
	

	Котельная № 3, р.п. Красногородск, ул. Калинина, д. 29"Б"
Основное топливо - дрова

	1
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	1
	2024
	1,0320
	3,096

	2
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	1
	2024
	1,0320
	

	3
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	1
	2025
	1,0320
	

	Котельная № 4, р.п. Красногородск, ул. Комсомольская, д. 5
Основное топливо - дрова

	1
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-0,93»
	1
	2003
	0,8000
	1,2460

	2
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	1995
	0,2230
	

	3
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	2013
	0,2230
	

	Котельная № 5, д. Блясино
Основное топливо - дрова

	1
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВ – Р – 0,63»
	1
	-
	0,5400
	2,16

	2
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВ – Р – 0,63»
	1
	-
	0,5400
	

	3
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6»
	1
	2025
	0,5400
	

	4
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6»
	1
	2025
	0,5400
	

	
	Котельная № 6, р.п. Красногородск, ул. А. Никандровой, д. 46
Основное топливо - дрова

	1
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-1,16»
	1
	2014
	1,00
	3,6000

	2
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-1,16»
	1
	2014
	1,00
	

	3
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-0,93»
	1
	2014
	0,8000
	

	4
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-0,93»
	1
	2006
	0,8000
	

	ВСЕГО по ЕТО:
	22
	
	14,3660
	14,166

	

ГБУСО «Красногородский дом интернат»

	Котельная в д. Саурово.
Основное топливо - уголь

	
	№
	Тип котла
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч

	1
	КВр-1,16КБ
	1
	2012
	1,00
	5,2800

	2
	КВр-0,63
	1
	2021
	0,5400
	

	3
	КВр-1,25
	1
	2021
	1,1000
	

	4
	КВр-0,63-95 ОУР
	1
	2019
	0,5400
	

	5
	КВр-1,16
	1
	2010
	1,00
	

	6
	КВр-1,28
	1
	2012
	1,1000
	

	ВСЕГО по ЕТО:
	6
	
	5,2800
	5,2800





При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанных населенных пунктов вводится режим повышенной опасности или режим чрезвычайной ситуации в зависимости от конкретной ситуации.
Рекомендовать Главе Красногородского муниципального округа, либо заместителю Главы Красногородского муниципального округа –начальнику отдела по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству обеспечить всестороннее  жизнеобеспечение  населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, организовать оповещение жителей, которые отапливаются от котельных,о возможности расположения в пунктах обогрева, установленных в указанных населенных пунктах,либо в пунктах временного размещения.
Рекомендовать отделу по образованию муниципального округа организовать перевод воспитанников дошкольных учреждений в дежурные группы, обогреваемые безопасными электрическими приборами.Учащихся школьных учреждений	 до устранения технологических	 нарушений на единственных источниках теплоснабжения перевести 	на дистанционное обучение.
Рекомендовать теплоснабжающим организациям незамедлительно приступить к работам по восстановлению работоспособности единственных источников теплоснабжения в случае наступления ЧС по причинам 2 и 4 пункте 2 настоящего Плана.
В случае наступления ЧС по причинам 1,3,5 создать комиссию, определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

3. Рекомендуемый порядок взаимодействия при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

3.1. При поступлении в ЕДДС муниципального образования сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса потребителей дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей ресурсоснабжающей организации.
3.2. При поступлении в ДДС организаций сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:
1) направить к месту аварии аварийную бригаду;
2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи вышестоящему руководству предприятия и дежурному ЕДДС муниципального образования;
3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).
3.3. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
1) до прибытия на место аварии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на участке − диспетчер ДДС организации, на объекте которой произошла авария;
2) после прибытия − ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.
3.4. О принятом решении и предположительном времени на восстановление подачи ресурса потребителям диспетчер ДДС организации немедленно информирует соответствующие ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, иные объекты социальной сферы, прочих потребителей, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС.
3.5. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей организации по согласованию с ответственным лицом органа местного самоуправления.
	3.6. При необходимости для ликвидации аварий используются резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварийи резерв материальных ресурсов, зарезервированных для локализации
и ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения муниципального образования.
3.7. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает уполномоченному лицу органа местного самоуправления муниципального образования и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности для привлечения резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования.
3.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС, ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, объекты социальной сферы.
